**BẢNG GIÁ *CHINT* TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (VNĐ)**

*(Áp dụng từ ngày 01-09-2012)*

**Các loại CB**

|  |
| --- |
| **MCB (CB tép)** |
| **Mã hàng** | **In (A)** | **Giá bán** |
| eB 4.5kA 1P | 6→40 | 36.000 |
| 50-63 | 41.000 |
| eB 4.5kA 2P | 6→40 | 76.000 |
| 50-63 | 86.000 |
| eB 4.5kA 3P | 6→40 | 115.000 |
| 50-63 | 130.000 |
| eB 6kA 1P | 6→40 | 42.000 |
| eB 6kA 2P | 6→40 | 88.000 |
| eB 6kA 3P | 6→40 | 131.000 |
| NB 6kA 1P | 6→40 | 69.000 |
| 50-63 | 77.000 |
| NB 6kA 2P | 6→40 | 141.000 |
| 50-63 | 157.000 |
| NB 6kA 3P | 6→40 | 203.000 |
| 50-63 | 224.000 |
| DZ 10kA 1P | 63 | 122.000 |
| 80 | 127.000 |
| 100 | 132.000 |
| 125 | 170.000 |
| DZ 10kA 2P | 63 | 244.000 |
| 80 | 252.000 |
| 100 | 263.000 |
| 125 | 339.000 |
| DZ 10kA 3P | 63 | 365.000 |
| 80 | 379.000 |
| 100 | 395.000 |
| 125 | 508.000 |
| DZ 10kA 4P | 63 | 486.000 |
| 80 | 505.000 |
| 100 | 526.000 |
| 125 | 677.000 |
| **RCB (CB chống rò)** |
| NB1L 1P+N 6kA | 10→32 | 303.000 |
| 40 | 336.000 |
| 50→63 | 448.000 |
| NB1L 2P 6kA | 25 | 364.000 |
| 40 | 406.000 |
| 50→63 | 559.000 |
| NL1 2P 6kA | 25→40 | 357.000 |
| 63 | 414.000 |
| NL1 4P 6kA | 25→40 | 514.000 |
| 63 | 585.000 |
| **MCCB (CB khối)** |
| NM1-63S-3P | 10→63 | 695.000 |
| NM1-125H-2P | 25→63 | 665.000 |
| NM1-125H-3P | 63→125 | 752.000 |
| NM1-225S-3P | 100→250 | 1.071.000 |

**Các loại khởi động từ**

|  |
| --- |
| **CONTACTOR (Khởi động từ)** |
| **Mã hàng** | **In (A)** | **Giá bán** |
| NC1-3P AC 220/380v (1NO/1NC/NO+NC)  | 9 | 169.000 |
| 12 | 172.000 |
| 18 | 205.000 |
| 25 | 265.000 |
| 32 | 392.000 |
| 40 | 678.000 |
| 50 | 708.000 |
| 65 | 903.000 |
| 80 | 1.174.000 |
| 95 | 1.204.000 |
| NC2-3P AC 220/380v (3NO) | 115 | 2.348.000 |
| 150 | 2.408.000 |
| 185 | 2.980.000 |
| 225 | 3.071.000 |
| 265 | 4.064.000 |
| 330 | 6.261.000 |
| 400 | 6.321.000 |
| 500 | 9.030.000 |
| 630 | 13.545.000 |
| **CONTACT (Tiếp điểm)** |
| F4- | 11 | NO+NC | 29.000 |
| 02 | 2NC |
| 20 | 2NO |
| 31 | 3NO+1NC | 48.000 |
| 13 | 1NO+3NC |
| 22 | 2NO+2NC |
| 04 | 4NC |
| 40 | 4NO |
| F5- (1NO+1NC) | DO | 0,1s-3s | 343.000 |
| D2 | 0,1s-30s | 352.000 |
| D4 | 10s-180s |
| T0 | 0,1s-3s |
| T2 | 0,1s-30s |
| T4 | 10s-180s |
| **STARTER (Khởi chỉnh dòng)** |
| NS2-25-3P | 0.1→25 | 413.000 |
| NQ3-5.5P | 1→10 | 680.000 |
| 9-13 | 933.000 |
| NQ3-11P | 12→25 |

**Các loại rơ-le**

|  |
| --- |
| **RELAY (Rơ-le trung gian không đèn)** |
| **Mã hàng** | **In (A/V)** | **Giá bán** |
| JQX-10F 2Z (24/48/220V) | 78.000 |
| JQX-13F 2Z (24/48/220V) | 54.000 |
| JQX-10F 3Z (24/48/220V) | 91.000 |
| JTX-2C (24/48/220V) | 86.000 |
| JTX-3C (24/48/220V) | 102.000 |
| JZX-22F 2Z (24/48/220V) | 48.000 |
| JZX-22F 3Z (24/48/220V) | 54.000 |
| JZX-22F 4Z (24/48/220V) | 59.000 |
| **RELAY (Rơ-le trung gian có đèn)** |
| JZX-22F(D) 2Z (24/48/220V) | 54.000 |
| JZX-22F(D) 3Z (24/48/220V) | 59.000 |
| JZX-22F(D) 4Z (24/48/220V) | 62.000 |
| **SOCKET (Đế rơ-le)** |
| CZF08A | JQX, JTX | 14.000 |
| CZF11A | 19.000 |
| CZY08B-01 | JZX | 21.000 |
| CZY14B | 28.000 |
| CZY11B | 25.000 |
| **OVERLOAD RELAY (Rơ-le nhiệt)** |
| NR2-11.5/Z 3P 3NO | 0.1→13A | 248.000 |
| NR2-25G 3P 3NO | 0.1→25 | 192.000 |
| 23-32A | 240.000 |
| NR2-36G 3P 3NO | 23→36 | 306.000 |
| NR2-93G 3P (3NO) | 32→93 | 373.000 |
| NR2-150G 3P (3NO) | 80→150 | 1.119.000 |
| NR2-200G 3P (3NO) | 80→160 | 2.211.000 |
| NR2-630G 3P (3NO) | 200→630 | 3.595.000 |

**Các loại biến dòng**

|  |
| --- |
| **TRANSFORMER (Biến dòng)** |
| **Mã hàng** | **Thông số** | **Giá bán** |
| RCT-60 | 400/5 | 389.000 |
| 600/5 | 405.000 |
| 800/5 | 467.000 |
| RCT-60, 90 | 1000, 1200/5 | 483.000 |
| RCT-90 | 1600/5 | 539.000 |
| RCT-110 | 2000/5 | 846.000 |
| 2500/5 | 929.000 |
| 3000/5 | 1.012.000 |
| BH(SDH)-0.66 II | 200, 250/5 | 347.000 |
| 500, 600/5 | 584.000 |
| 800 | 630.000 |
| 1000/5 | 653.000 |
| 1200/5 | 669.000 |
| 1500/5 | 716.000 |
| 2000/5 | 778.000 |

**Các loại nút**

|  |
| --- |
| **BUTTON (Nút nhấn)** |
| **Mã hàng** | **Thông số** | **Giá bán** |
| NP2-EA 1NO/NC | Trắng, xanh, vàng, đỏ | 23.000 |
| NP2-EA 2NO/2NC | 34.000 |
| NP2-EA NO+NC |
| NP2-BA 1NO |
| NP2-EL NO+NC | Xanh lá+đỏ | 40.000 |
| NP2-EW 1NO/NC | Trắng, xanh, vàng, đỏ | 57.000 |
| NP2-EW NO+NC |
| NP2-ES542 1NC | Đỏ | 34.000 |
| **SWITCH (Công-tắc)** |
| NP2-EJ 2 Vị Trí | 1NO/NC | 25.000 |
| 2NO/2NC | 37.000 |
| NO+NC |
| NP2-EJ 3 Vị Trí | 1NO | 25.000 |
| 2NC/2NC | 37.000 |
| NO+NC | 51.000 |
| NP2-ED 2 Vị Trí | 1NO/NC | 25.000 |
| 2NC/2NC | 37.000 |
| NO+NC |
| NP2-ED 3 Vị Trí  | 1NO | 25.000 |
| 2NC/2NC | 37.000 |
| NO+NC |
| **CONTACT (Tiếp điểm)** |
| NP2-BE 101 | NO | 15.000 |
| NP2-BE 102 | NC | 16.000 |
| **PILOT (Nút khẩn cấp)** |
| NP8-10/20X 2/3 Vị Trí  | Xanh | 62.000 |
| NP8-10XD/21 1NO | Xanh, đỏ, vàng | 121.000 |
| NP8-11XD/21 NO+NC | 149.000 |
| NP8-20XD/31 2NO | Xanh, đỏ, vàng | 171.000 |
| NP8-11XD/31 2NO+2NC | 136.000 |

**Các loại khác**

|  |
| --- |
|  **AMPERE-VOLTE (Đồng hồ)** |
| **Mã hàng** | **Thông số** | **Giá bán** |
| NP6-A 5A | Từ 100→4000 | 275.000 |
| NP6-V  | 0-500V | 299.000 |
| **LIMIT SWITCH (Công-tắc hành trình)** |
| **Mã hàng** | **Giá** |
| YBLX 19/131 | 109.000 |
| YBLX-ME/8104 | 188.000 |
| YBLX-ME 8108 | 207.000 |
| YNLXW-5/11 G1 | 43.000 |
| YNLXW-5/11 G2 | 44.000 |
| YNLXW-5/11 Q1 | 117.000 |
| YNLXW-N/E/D | 24.000 |

**Các loại nút (tt)**

|  |
| --- |
|  **AMPERE-VOLTE (Đồng hồ)** |
| **Mã hàng** | **Thông số** | **Giá bán** |
| ND16-22A/2 | Trắng, xanh, vàng đỏ | 30.000 |
| ND16-22B/2 |
| ND16-22D/2 |